**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Zestaw  ( czujnik ) do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, jednorazowego użytku, sterylny ,  kompatybilny z monitorem do pomiarów hemodynamicznych EV 1000 prod. Edwards Lifesciences (będącego na stanie Zamawiającego)** | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Trójnik z termistorem , jednorazowego użytku, sterylny , kompatybilny z zestawem do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przez płucnej, kompatybilny z monitorem EV1000 prod. Edwards Lifesciences ( będącego na stanie Zamawiającego )** | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna, wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji, jednorazowego użytku, sterylny , składający się z:**  **• czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka,**  **• linii płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm),**  **• linii tętniczej min 213 cm, z kranikiem oznaczonym czerwonym koreczkiem**  **• dwóch kraników trójdrożnych**  **• dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku**  **Dodatkowo czujnik musi spełniać kryteria:**  **• szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mm Hg-3ml/godzinę**  **• brak konieczności kalibracji czujnika**  **• połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe**  **• zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia**  **Czujnik musi współpracować z monitorem rzutu serca wyposażonym w oprogramowanie umożliwiające wykrycie ryzyka wystąpienia hipotensji.** | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy