**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw jednorazowego użytku, sterylny składający się z:  1 x Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu ok. 23 cm, trzon obracany, szczęki zakrzywione o długości 20 mm, długość cięcia 18 mm, aktywacja ręczna lub nożna, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad (będącego na stanie Zamawiającego)  1 x Elektroda powrotna z przewodem  1 x Jednorazowy uchwyt monopolarny, z elektrodą nożową powleczoną powłoką antyadhezyjną, przewodem dł. 3 m, kompatybilny z elektrodami o średnicy trzonka 2,4 mm, wtyk trzypinowy  1 x Elektroda nożowa powleczona powłoką antyadhezyjną, przedłużona, długość całkowita 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm, z typowym trzonkiem 2,4mm  Wszystkie składowe oddzielnie zapakowane umieszczone w kartonie zbiorczym. Karton posiadający etykietę zawierającą: kod i nazwę zestawu, wymienione składowe z ilości i rodzaju. | Szt. | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowego użytku, sterylny składający się z:  1 x Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, tron spłaszczony o długości 18 cm, obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione po kątem 14 stopni, powierzchnia elektrod pokryta powłoką antyadhezyjną, aktywowane ręcznie lub nożnie, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad (będącego na stanie Zamawiającego)  1 x Elektroda powrotna z przewodem  1 x Jednorazowy uchwyt monopolarny, z elektrodą nożową powleczoną powłoką antyadhezyjną, przewodem dł. 3 m, kompatybilny z elektrodami o średnicy trzonka 2,4 mm, wtyk trzypinowy  1 x Elektroda nożowa powleczona powłoką antyadhezyjną, przedłużona, długość całkowita 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm, z typowym trzonkiem 2,4mm  Wszystkie składowe oddzielnie zapakowane umieszczone w kartonie zbiorczym. Karton posiadający etykietę zawierającą: kod i nazwę zestawu, wymienione składowe z ilości i rodzaju. | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw jednorazowego użytku, sterylny składający się z:  1 x Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość elektrody 16-17 mm, kąt zagięcia szczęk 28 stopni, długość 18-19 cm z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowane ręcznie lub nożnie, kompatybilne z generatorem Force Triad (będącego na stanie Zamawiajacego)  1 x Elektroda powrotna z przewodem  1 x Jednorazowy uchwyt monopolarny, z elektrodą nożową powleczoną powłoką antyadhezyjną, przewodem dł. 3 m, kompatybilny z elektrodami o średnicy trzonka 2,4 mm, wtyk trzypinowy  1 x Elektroda nożowa powleczona powłoką antyadhezyjną, przedłużona, długość całkowita 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm, z typowym trzonkiem 2,4mm  Wszystkie składowe oddzielnie zapakowane umieszczone w kartonie zbiorczym. Karton posiadający etykietę zawierającą: kod i nazwę zestawu, wymienione składowe z ilości i rodzaju. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe , sterylne narzędzie do zabiegów torakochirurgicznych do uszczelniania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, zamykanie naczyń płucnych ( żyły i tętnice ) do 7 mm włącznie, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 30 cm, trzon obracany, szczęki zakrzywione w typie Maryland, powłoka antyadhezyjna w nanotechnologii na powierzchni elektrody, aktywacja ręczna ( przycisk aktywacji włączany poprzez zaciśnięcie dźwigni zamykającej szczęki ), szczęki z wbudowanym nożem, niezależna aktywacja noża, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Valleylab VLFT10GEN (będącego na stanie Zamawiającego) | Szt. | 204 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  | xx |  | xx | xx |

**…………………………..**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*